|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | Joint |  |  |
| 24 | 1 | Bouchon, vis sans tête HC,  M 12x1,5-10 |  | Conique |
| 23 | 8 | Rondelle |  |  |
| 22 | 8 | Vis C HC, MI 0-35 | Classe 12.8 | NF E 25-112 |
| 21 | 1 | Bague d'étanchéité |  | STEFA CK 25x40x8 |
| 20 | 1 | Rondelle |  |  |
| 19 | 1 | Circlips pour alésage 40x1,75 |  | NF E 25-165 |
| 18 | 1 | Jonc |  |  |
| 17 | 1 | Bague d'étanchéité forme A |  | STEFA CB 42x72x8 |
| 16 | 1 | Bouchon |  | filetage G 3/4 |
| 15 | 1 | Roue menée | 16 NC 6 | cémenté 0,6-0,8 mm 60 HRC |
| 14 | 1 | Roue menante | 16 NC 6 | cémenté 0,6-0,8 mm 60 HRC |
| 13 | 2 | Joint de lunette |  | en 2 parties |
| 12 | 2 | Lunette | Cu Sn 8 |  |
| 11 | 1 | Corps | FGS 350-22 |  |
| 10 | 1 | Joint torique |  | SIMRIT OR 80,00-2,50 |
| 9 | 2 | Goupille de positionnement |  |  |
| 8 | 4 | Coussinet |  |  |
| 7 | 1 | Flasque | FGS 350-22 |  |
| 6 | 1 | Circlips pour arbre 35x2 |  | NF E 22-163 |
| 5 | 1 | Rondelle | CC 35 |  |
| 4 | 1 | Roulement à rouleaux coniques |  | Réf. 32007 |
| 3 | 1 | Rondelle | CC 35 |  |
| 2 | 1 | Roulement à rouleaux coniques |  | Réf. 32207 |
| 1 | 1 | Arbre moteur | 16 NC 6 | cémenté 0,6-0,8 mm 60 HRC |
| **Rep** | **Nb** | **Désignation** | **Matière** | **Observations** |